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Глава 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Инструкция №000-2-005 по охране труда при выполнении газоопасных работ на ОАО «Гомельский химический завод» (далее - Инструкция) устанавливает общие требования по охране труда при организации и выполнении газоопасных работ (в т.ч. внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений) во всех структурных подразделениях и на территории ОАО «Гомельский химический завод».
2. Настоящая Инструкция разработана на основании Межотраслевой типовой инструкции по охране труда при выполнении работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений,  утвержденной  30.12.2008г., Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях концерна «Белнефтехим» утвержденной 07.07.1999г.
3. Требования Инструкции являются обязательными для исполнения структурными подразделениями Общества (в т.ч. филиалом «Морозовичи-Агро»), а также сторонними (подрядными) и другими организациями, независимо от форм собственности, выполняющими газоопасные работы в структурных подразделениях и на территории Общества.

4.  Требования Инструкции не распространяются на работы, выполняемые на объектах газораспределительной системы и газопотребления  Общества.

5. К  газоопасным  относятся работы  (осмотр, чистка, ремонт, обслуживание, нанесение покрытий, техническое освидетельствование, диагностика, разгерметизация, монтаж и демонтаж оборудования и коммуникаций и др.), в воздухе рабочей зоны которых имеется наличие или возможно выделение вредных веществ в концентрациях, превышающих санитарные нормы (ПДК) горючих газов, пылей, паров легковоспламеняющихся, горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ) и других веществ, создающих опасность взрыва, пожара, вредного воздействия на организм человека, а также при содержании кислорода менее 19% и более 23%. 
6. К газоопасным работам относятся:

6.1. К газоопасным работам первой группы, относятся работы, проводимые внутри емкостных сооружений (ёмкостей, резервуаров, котлов, печей, сушильных барабанов, то​пок, сборников, теплогенераторов, абсорбционных башен, грануляторов, абсорберов, экстракторов, реакторов, нейтрализаторов и т.п.) и коммуникаций (коллекторов, трубопроводов, газоходов, в колодцах на глубине более 0,5м, тоннелях и других аналогичных местах), а также работы по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, на месте проведения которых имеется наличие или возможно выделение вредных или горючих веществ в опасных концентрациях или содержание кислорода менее 19% и не более 23%.
          6.2. К газоопасным работам второй  группы относятся наружные работы, проводимые на разгерметизированном оборудовании, а также периодически повто​ряющиеся работы, являющиеся частью технологического процесса и характеризую​щиеся постоянством вида, места, исполнителей работ (чистка), на месте проведения которых не имеется, но возможно выделение вредных или горючих веществ в опасных кон​центрациях или снижение содержания кислорода менее 19%  и более 23% (цистернах, минераловозах, хопперах, трубопроводах, пневмонасосах).
   Меры безопасности по проведению этих работ предусматриваются в технологи​ческих регламентах или в инструкциях по рабочим местам.
7. Газоопасные работы относятся к работа​м с повышенной опасности и должны выполняться с оформлением наряда-допуска.

Газоопасные работы, связанные  с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций и выполняющиеся работниками военизированного газоспасательного отряда (ВГСО), аварийно-спасательных подразделений МЧС (ПАСЧ-10 и др.) и структурных подразделений Общества до устранения угрозы распространения аварии или инцидента проводятся без оформления наряда-допуска в соответствии с  планами локализации и ликвидации инцидентов и аварий на опасных производственных объектах Общества (ПЛА).

8.  Газоопасные работы должны проводиться в тех случаях, когда они не могут быть механизированы, автоматизированы или проведены другими способами без непосредственного участия людей.
9. К выполнению газоопасных работ (в т.ч. внутри емкостных сооружений) допускаются лица мужского пола, достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую профессиональную подготовку по видам выполняемых работ, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний к работе в данном структурном подразделении, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда (далее – работники (исполнители газоопасных работ)).
Обучение проводится на специально организуемых курсах. 

Программа курсов разрабатывается ВГСО, согласовывается с ООТ, ОК, ПО и утверждается главным инженером. 

К газоопасным работам, связанным с применением воздушных изоли​рующих противогазов, могут привлекаться только лица, прошедшие специальное обучение.

Стажёры, женщины, ученики и практиканты к выполнению газоопасных работ не допускаются.    
10. Работник обязан:

соблюдать правила поведения на территории Общества, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях. Не допускается появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств или токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

в случае плохого самочувствия перед началом работ заявить об этом ответственному за проведение работ;
выполнять только ту работу, которая ему поручена (указана в наряде-допуске);

приступать к выполнению работ только по указанию ответственного за проведение этих работ;
знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны;
знать и соблюдать правила личной гигиены;

немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие руководителю работ по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

следить за состоянием членов бригады, оказывать им необходимую помощь;
прекратить работу при возникновении опасной ситуации, а также по требованию начальника цеха (отдела), мастера смены, ответственного за проведение работ, представителя ВГСО, работников службы охраны труда, главных специалистов завода, представи​телей органов государственного контроля и надзора;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.
10.1 Работник имеет право на:

получение от работодателя достоверной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда, проведении в установленном порядке проверок по охране труда на его рабочем месте соответствующими органами, расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального заболевания.

Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности или при ухудшении самочувствия (болезненное состояние).
Работник также имеет право на:

рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда;

обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, устройствами;

отказ от выполнения порученной работы в случае непредставления ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

Работающий по гражданско-правовому договору вправе отказаться от исполнения гражданско-правового договора полностью или частично в случае, если работодателем не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные гражданско-правовым договором.

11. В процессе выполнения газоопасных работ возможно воздействие на работников следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

падающие с высоты предметы и инструменты;

движущиеся машины и механизмы;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенное или пониженное содержание кислорода в воздухе рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура, повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;

недостаточная освещенность рабочей зоны и недостаток естественного света при работе внутри емкостей;

химические факторы (появление в зоне работы взрывоопасных и пожароопасных сред, химических веществ);

патогенные микроорганизмы;

физические перегрузки при выполнении работ в неудобной позе;

нервно-психические перегрузки при выполнении работ в замкнутых объемах;
выступающие конструкции оборудования.
12. Газоопасные работы выполняет группа работников (далее - бригада), в составе которой должно быть не менее трех человек: один работает внутри(снаружи) емкостного сооружения, второй наблюдает за его работой снаружи (в безопасном месте) и в случае необходимости вместе с третьим оказывает ему помощь. Не допускается отвлекать на другие работы наблюдающего работника (далее - наблюдатель).
Наблюдатель должен быть экипирован в такие же средства индивидуальной защиты, как и работник, находящийся внутри емкостного сооружения, иметь при себе шланговый или изолирующий противогаз (дыхательный аппарат) в положении "наготове".

13. Работники, выполняющие газоопасные работы, помимо средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми отраслевыми нормами для соответствующей профессии или должности, должны применять дополнительные средства индивидуальной защиты:

защитные каски;

предохранительные лямочные пояса (страховочные привязи) со страховочным канатом (веревкой);

шланговые или изолирующие противогазы (дыхательные аппараты).

При вероятности появления внутри емкостного сооружения взрывоопасных газов применяемая специальная обувь не должна создавать искр.

Не допускается наличие у работников внутри емкостного сооружения мобильных телефонов, переговорных устройств и тому подобного не во взрывозащищенном исполнении.
14. Бригада, выполняющая газоопасную работу, обеспечивается необходимыми для производства работ исправными приспособлениями и инструментом, не создающими искр, сумкой для инструмента. При необходимости, определенной нарядом - допуском, бригада также обеспечивается:

штангой-вилкой (для открывания задвижек);

шестом (для проверки прочности крепления скоб или стационарных лестниц);

переносной инвентарной лестницей;

аккумуляторным фонарем во взрывозащитном исполнении или электрическим светильником напряжением не выше 12В во взрывозащищенном исполнении;

крючками для открывания люков (крышек);
газоанализаторами;

вентиляторами с механическим или ручным приводом.

15. При расположении емкостных сооружений в местах движения транспортных средств работники должны быть в сигнальных жилетах (спецодежде со вставками из сигнальной или светоотражающей ткани).

16. Для открытия крышек люков емкостных сооружений, где возможно выделение взрывоопасных газов и паров, должен применяться специальный инструмент из цветного металла или омедненный, исключающий образование искр. В случае применения инструмента из черного металла его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой.

17. Перед выполнением газоопасных работ с работниками проводится целевой инструктаж по охране труда (по безопасным методам и приемам работы, применению газоанализаторов (в случаях их применения), средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения, действиям в аварийных ситуациях, оказанию первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и другим вопросам охраны труда в зависимости от специфики выполняемых работ) (приложение 6).
18. Периодический контроль за организацией газоопасных работ в Обществе осуществляется военизированным газоспасательным отрядом (ВГСО), отделом охраны труда (ООТ), а также службами главных специалистов, которые анализируют имевшие место нарушения в организации и про​ведении газоопасных работ, их причины и готовят информацию для рассмотрения на совещаниях по охране труда, технического совета, с целью принятия мер по их исключению.
19. За невыполнение требований настоящей инструкции должностные лица и работники несут ответственность в соответствии с законодательством.

Глава 2
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
20. В Обществе по каждому цеху (отделению), службе должен быть разработан перечень газоопасных работ (Приложение 1) со схемами мест проведения газоопасных работ.
  В перечне, должны быть раздельно указаны газоопасные работы первой и второй группы, проводимые с оформлением наряда-допуска. 
21. Перечень газоопасных работ разрабатывается начальником структурного подразделения (отдела), согласовы​вается с производственным отделом (ПО), ВГСО, зам.главного инженера по ОТ и ПБ  и утверждается главным инженером Общества.
22. Перечень газоопасных работ пересматривается не реже 1 раза в 3 года, согласовывается и утверждается в порядке, определенном п. 21 настоящей инструкции.
23. При необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень, они должны выполняться по наряду-допуску, с последующим внесением их в перечень в установленном п. 21 настоящей инструкции порядке в 10-ти дневный срок. ( приложение 4)
24.  Если при пересмотре перечня газоопасных работ не обнаружено каких-либо изменений или условий проведения газоопасных работ, то пересмотр перечня газоопасных работ оформляется актом свободной формы за подписью лиц, подписавших, согласовавших и утвердивших перечень.
25. Утвержденный перечень является основополагающим документом для организации газоопасных работ и оформления наряда-допуска.
26.  В перечне должны быть указаны: производственное подразделение (цех, отделение цеха, отдел и т.п.), место и характер газоопасной работы, возможные вредные и опасные производственные факторы при её проведении, кате​гория исполнителей и их принадлежность (технологический, ремонтный персонал, сторонние организации, ВГСО и др.), основные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых работ. 
27. На каждую газоопасную работу разрабатывается схема места проведения работ с указанием расположения запорной арматуры, способов удаления продукта, промывки, продувки, пропарки емкостного сооружения и установки заглушек, подписанная начальником цеха, согласованная с ПО, ООТ, ВГСО и утвержденная глав​ным инженером Общества.

      Глава 3
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
28.  На проведение газоопасных работ оформляется наряд-допуск (Приложение №2).
29.  Перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, определяется настоящей инструкцией.
Наряд-допуск на проведение газоопасных работ выдается:

 - при выполнении газоопасных работ I- й группы,  указанных в п.6.1 настоящей инструкции, начальником цеха (отдела) в котором проводятся работы (лицом его замещающим), согласовывается с на​чальниками смежных цехов, после чего согласовывается с  ВГСО;
 - при необходимости выполнения газоопасных работ II–й группы, указанных в п.6.2 мастером смены (старшем по смене), согласовывается с ВГСО (командиром дежурного отделения).
Лица, выдавшие наряд-допуск, несут ответственность за необходимость и возможность проведения газоопасных работ.

30. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ выдается на каждое емкостное оборудование (аппарат, ёмкость, трубопровод и т.д.) и конкретный вид работ бригаде, проводящей такие работы одним составом работников, и действителен в течение одной смены.
   Если работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не ухудшились, и характер работы не изменился, наряд-допуск может быть продлен на следующую смену той же бригаде, с тем же ответственным лицом за проведение. При этом возможность проведения работ для каждой последующей смены до окончания выполнения работ, подтверждается подписями лиц, указанных в п.15 наряда-допуска.
   При перерывах в работе более трех суток  наряд-допуск закрывается. При возобновлении этой работы оформляется новый наряд-допуск. 

31. При выполнении газоопасных работ на оборудовании, принятом по акту сдачи оборудования в ремонт, наряд-допуск может выдаваться на весь период работ, с уче​том возможности его ежедневного продления (п.15 наряда-допуска), в противном случае оформляет​ся новый наряд-допуск.
32. В наряд-допуск включаются порядок открытия люка (входа) емкостного сооружения, спуска и эвакуации из него работников с применением в необходимых случаях средств механизации (треноги, грузовой лебедки), схема размещения (указания по размещению) шлангов, заборных патрубков противогазов, страховочных канатов (веревок); обеспечение средствами связи и сигнализации и другие дополнительные меры по обеспечению охраны труда.
33. При выполнении газоопасных работ в условиях, где возможно возникновение дополнительных факторов, не предусмотренных требованиями настоящей инструкции и создающих опасность для исполнителей (совмещение с работами на высоте и т.п.), в мероприя​тиях пп. 6,7,8 наряда-допуска необходимо учитывать требования инструкций по охра​не труда применительно к выполнению этих работ.
34. При необходимости пребывания в емкостном сооружении большего числа работников должны быть разработаны, внесены в наряд-допуск и осуществлены дополнительные меры по охране труда, предусматривающие увеличение числа наблюдающих (не менее одного наблюдающего на одного работающего в емкости) такие как:
· постоянное присутствие на месте проведения работ ответственного за проведение газоопасных работ;

· порядок открытия люка (входа) емкостного сооружения;

· увеличение числа дублеров (не менее одного наблю​дающего на одного работающего в аппарате);

· порядок спуска и эвакуации из него с применением в необходимых случаях средств механизации (треноги, грузовой лебедки);

· порядок расположения воздушных  шлангов, заборных патрубков противогазов и страховочных канатов (веревок) в диаметрально расположенных направлениях как внутри, так и снаружи аппарата;

· наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ и другие дополнительные меры по обеспечению охраны труда.
35.  Оформляется наряд-допуск в двух экземплярах. Записи в обоих экземп​лярах должны быть четкими. Заполнение наряда-допуска, исправление в тексте и подписи ответственных лиц и исполнителей под копировку или карандашом не допускаются.
36.   При выполнении газоопасных работ указанных в п.6.1  оформленный наряд-допуск передается мастеру смены. Мастер смены после ознакомления и определения воз​можности начала выполнения подготовительных работ, передает оба экземпляра с приложенной схемой (в случае, если он не назначен ответственным за подготови​тельные работы) ответственному за подготовительные работы, который приступает к выполнению подготовительных работ, учитывая указания мастера сме​ны.
При выполнении неотложных газоопасных работ, которые могут повлечь остановку производства допускается в вечернее, ночное время, праздничные и выходные дни, лицом, ответственным за подготовку и проведение газоопасных работ является старший по смене (мастер смены).

37. К наряду-допуску на проведение газоопасных работ должна быть приложена схема места проведения работ с указанием расположения запорной арматуры, способов удаления продукта, промывки, продувки, пропарки емкостного сооружения и установки заглушек, подписанная начальником цеха, согласованная с ПО, зам. главного инженера по ОТ и ПБ,  ВГСО и утвержденная глав​ным инженером Общества.
38. Каждая газоопасная работа состоит из двух этапов:
- подготовка к проведению газоопасной работы;
- непосредственное проведение газоопасной работы.

39.  Ответственным за подготовку объекта к проведению газоопасной работы начальником цеха назначается руководитель, в подчинении которого находится эксплуата​ционный персонал данного объекта, знающий правила подготовки объекта, а также прошедший проверку знаний правил охраны труда и настоящей инструкции в заво​дской экзаменационной комиссии.
40. Ответственным за проведение газоопасной работы начальником цеха назначается руководитель из числа персонала цеха или иного структурного подразделения Общества (централи​зованного ремонтного цеха, строительного цеха), не занятый на период проведения этой работы ведением технологического процесса (работами в другом производстве) и знающий правила и способы безопасного проведения этой работы, а также про​шедший проверку знаний правил охраны труда в заводской экзаменационной комис​сии.
41.  В случае выполнения газоопасной работы работниками  ВГСО, ответственным за ее прове​дение назначается лицо из числа командного состава подразделе​ния (по согласованию с командиром ВГСО).
42. При выполнении газоопасной работы работниками сторонней организации, ответственным лицом за ее проведение назначается специалист сторонней организации в ведении которого находятся исполнители газоопасных работ, определенный приказом по организации (приказ прилагается к заключенному договору), знающий правила и спосо​бы безопасного проведения этой работы, прошедший проверку знаний правил охраны труда (в том числе настоящей инструкции) в установленном порядке и имеющий соответствующее удостоверение.

  43.  При выполнении в цехе большого объема газоопасных работ (ППР, остановочный капитальный ремонт) допускается назначение, согласно требований п. 40 настоящей инструкции, одного лица из числа специалистов цеха за проведение нескольких газоопасных работ (в разных структурных подразделениях) при условии, что он освобожден от других обязанностей и одновременно обеспечит техническое руководство всеми работами и соблюдение работающими мер безопасности, а также, если мероприятиями по безопасному проведе​нию этих работ не предусмотрено его постоянное присутствие на месте проведения газоопасных работ.

44. В случае, когда подготовка и непосредственное проведение газоопасных ра​бот выполняются одним составом исполнителей, допускается назначать одного руководителя за ее подготовку и проведение при условии, что назначенное лицо знает безопасные методы подготовки и приемы безопасного ведения работ и освобождено от выполнения других обязанностей на период ее проведения.
45. Газоопасные работы, как правило, должны проводиться в дневное время.
В исключительных случаях допускается проведение неотложных газоопасных работ в ночное время.
Газоопасные работы в ночное время проводятся с участием или в присутствии представителя ВГСО, а в наряде-допуске предусматриваются дополнительные мероприятия, по обеспечению безопасного проведения работ, учитывающие условия их выполнения в ночное время.

46. Газоопасные работы, проводимые на территории Общества, регистрируются в журнале ВГСО (Приложение №3) с присвоением порядкового номера, который заносится в наряд - допуск.
                                                     Глава 4
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
47. Подготовка объекта к проведению  газоопасных работ осуществляет​ся эксплуатационным персоналом структурного подразделения под руководством ответственного за подготовительные работы.
48.  Для подготовки объекта к проведению газоопасных работ должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в соответствующих инструкци​ях, перечне газоопасных работ и наряде-допуске.
   При этом должны быть приняты меры по максимальному снижению степени опасности газоопасной работы путем сброса давления, охлаждения, удаления вред​ных и взрывоопасных продуктов, исключения их поступления из смежных техноло​гических систем (цехов), а также по исключению возможных источников искрообразования.                            
49.  Для оценки качества выполненных подготовительных мероприятий перед на​чалом проведения газоопасных работ должен быть произведен анализ воз​душной среды на процентное содержание кислорода, на содержание  вредных веществ, а также на отсутствие взрывоопасных концентраций взрывопожароопасных и взрывоопас​ных веществ. 

50. Анализ воз​душной среды в местах проведения газоопасных работ выполняется лаборантом централизованного отдела технического контроля (ЦОТК) или центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) по заявке лица, ответственного за подготовку к проведению газоопасной работы (при продлении наряда-допуска - мастера смены).

   Заявка и результаты анализов фиксируются в журнале регистрации воздушной среды при проведении ремонтных (очистных), газоопасных и огневых работ ЦОТК, ЦЗЛ.

   Отбор пробы для анализа воздушной среды лаборант производит в местах по указанию и  в присутствии ответственного за подготовку (при продлении наряда-допуска, либо с указанной в наряде-допуске периодичностью - мастера смены).

Результаты анализов оформляются актом установленной формы (форма акта приведена в приложении № 5) и за​носятся в оба экземпляра наряда-допуска на газоопасные работы в п.12 (при продлении наряда-допуска – в п.15). Акт результатов анализа с подписями лаборанта, про​изводившего анализ, и ответственного за подготовку газоопасных работ (мастера смены) прикладывается к наряду-допуску.

51.  В период подготовки к проведению газоопасных работ осуществляется проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, инструмента, приспо​соблений и других средств обеспечения безопасности работников. Проводится целевой инструктаж по охране труда (по безопасным методам и приемам работы, применению газоанализаторов, средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения, действиям в аварийных ситуациях, оказанию первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве), о чем делается отметка в п. 11 наряда-допуска
52.  После выполнения подготовительных работ ответственный за подготовку сдает объект ответственному за проведение, который совместно с мастером смены проверяет наличие результатов анализов воздушной среды и их соответствие п. 49 настоящей инструкции, осматривает газоопасное место и его готовность к выполнению работы.

  Отсутствие замечаний по готовности места проведения газоопасной работы подтверждается подписями ответственных лиц  (за подготовку и проведение) в п. 13 наряда-допуска, после чего оба экземпляра наряда-допуска ответственный за подготовку передает ответственному за проведение работ с приложенной к ним схемой.
 53. Один экземпляр наряда-допуска со схемой в течение все​го времени выполнения газоопасной работы находится у ответственного лица за проведение, второй экземпляр передается представителю ВГСО после его вызова и подтвер​ждения им возможности проведения газоопасных работ.

При выполнении газоопасных работ сторонними организациями один экземпляр наряда-допуска со схемой в течение все​го времени выполнения газоопасной работы находится у ответственного лица за проведение, второй экземпляр передается представителю ВГСО после его вызова и подтвер​ждения им возможности проведения газоопасных работ, третий экземпляр  наряда-допуска находится у мастера смены, где выполняется газоопасная работа в течение всего времени проведения.
Глава 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

54. Перед началом работы в емкостном сооружении работники должны:

привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь;

ознакомиться с условиями работы, проверить выполнение мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, пройти в установленном порядке целевой инструктаж по охране труда и расписаться в наряде-допуске;

проверить исправность инструмента, оборудования, газоанализаторов, шлангового или изолирующего противогаза (дыхательного аппарата), других средств индивидуальной защиты;

о выявленных недостатках сообщить руководителю работ, до их устранения к работе в емкостном сооружении не приступать.

55. Перед использованием шлангового или изолирующего противогаза (дыхательного аппарата) следует проверить исправность маски, шланга и гофрированной трубки. Противогаз исправен, если в надетой маске невозможно дышать при зажатом конце гофрированной трубки или шланга.

56. Перед проведением газоопасной работы определяется опасная зона, границы которой обозначаются на месте предупредительными плакатами («Газоопасные работы», «Работают люди»), при необходимости выставляются посты с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне. 

57. Перед началом работы трубопроводы, через которые возможно попадание в емкостные сооружения газа, кислот и других агрессивных веществ, отключают и на их фланцевые соединения устанавливают заглушки, на закрытой запорной арматуре вывешивают знаки безопасности "Не открывать - работают люди".
Заглушки, плакаты и посты устанавливаются во время выполнения подготовительных мероприятий и выставляются на все время проведения газоопасной работы. 
58. Электроприводы движущихся механизмов должны быть отключены от ис​точников питания видимым разрывом и отсоединены от этих механизмов. 

   На пуско​вых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах вывешива​ются плакаты «Не включать - работают люди!», которые снимаются по окончании работ по указанию начальника (мастера) смены после закрытия наряда-допуска.
   При невозможности обеспечить отключение электропривода видимым разрывом (как исключение) в перечне газоопасных работ по этой позиции предусматриваются мероприятия, исключающие подачу напряжения на электропривод и вращение или движение механизма.
59. В местах движения людей или транспорта открытые люки подземных емкостных сооружений ограждаются. На пути движения транспортных средств устанавливаются дорожные знаки. В темное время суток и в других условиях недостаточной видимости ограждения обозначаются электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 42 В.

Глава 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
60. Газоопасные работы разрешается проводить только после выполне​ния  всех подготовительных  работ  и  мероприятий,  предусмотренных  нарядом-допуском и приложениями к наряду-допуску.

   Запрещается увеличивать определенный нарядом-допуском объем работ.
61.  После передачи  нарядов-допусков ответственному за проведение, мастер смены вызывает представителя ВГСО, сообщив дежурному ВГСО свою фамилию, цех и точное место проведения работ.
   Без подтверждения возможности производства газоопасных работ представителем ВГСО, начало работ запрещается.

62. Представитель ВГСО, прибыв на место проведения газоопасных работ в присутствии ответственного за проведение и мастера смены, произво​дит проверку готовности объекта к проведению газоопасных работ.

63.  При отсутствии недостатков по готовности объекта представитель ВГСО  подтверждает возможность проведения газоопасных работ расписываясь в п. 14.1. наряда-допуска. 

64. Получив подтверждение о возможности начала производства работ от представителя ВГСО мастер смены допускает к проведению газоопасных работ, при этом в п. 14.2 наряда-допуска указывает время начала работ, номера шланговых противогазов и ставит подпись.  После чего один экземпляр наря​да-допуска с актом результатов анализа передает представителю ВГСО, а второй эк​земпляр с приложенной схемой передает ответственному за проведение.

 65. Представитель ВГСО принимает участие в подготовке и надевании средств индивидуальной защиты, указанных в п.8 наряда-допуска на  работающего в емкостном сооружении и наблюдающего, проверяет правильность соединения всех частей средств защиты органов дыхания и включение в него работающего.

66.  Работа должна начинаться в присутствии ответственного за проведение газоопасной работы и представителя ВГСО. 

   Необходимость постоянного нахождения на месте работ ответственного за проведение и представителя ВГСО или периодичность контроля определяется в п.7 наряда-допуска в соответствии с перечнем газоопасных работ. 
67.  Входить в зону проведения газоопасных работ исполнителям можно только с разрешения ответственного за проведение работ в соответствующих средствах защиты, надетых за ее пределами.
68.  Применение средств индивидуальной защиты, органов дыхания и длитель​ность работы в них, должны отвечать требованиям стандартов и технических усло​вий на эти средства.
 69.  К выполнению газоопасной работы допускаются лица, внесенные в наряд-допуск п. 11.
    В случае отсутствия одного или нескольких (но не более половины) исполнителей, указанных в п. 11 наряда-допуска, заменить их другими может только лицо, выдавшее наряд-допуск. При этом он лично вносит их фамилии  в п. 11.1 наряда-допуска,  удостоверив запись своей подписью.

70. Во время проведения газоопасной работы в соответствии с мероприятиями наряда-допуска или при необходимости ответственный за проведение обеспечивает своевременное выполнение анализов (аналогично п. 50 настоящей инструкции), осуществляет контроль за результатами анализов и внесение их в п. 12 наряда-допуска.
71. После окончания работ ответственный за их проведение должен лично убедиться, что сняты заглушки, убран инструмент и материалы, что внутри аппарата не остались люди. Затем совместно с  мастером смены проверяют полноту и качество выполненной работы, отсутствие каких-либо нарушений правил охраны труда и людей в зоне проведения работ и, убедившись, что условия обеспечивают безопасность обслуживающего персонала цеха, производят снятие предупреждающих плакатов, заглушек, постов  после чего расписываются в наряде-допуске, внося запись в п.16 «Материалы, инструмент и приспособления убраны. Люди выведены». 
   Мастер смены сообщает  дежурному  ВГСО о ежесменном и полном окончании газоопасных работ (если при выполнении работ не было постоянного дежурства представителя ВГСО).

   Один экземпляр закрытого наряда-допуска после окончания работ хранится в делах структурного подразделения не менее 5 лет. Другой экземпляр наряда-допуска с приложенными актами анализов передается в ВГСО и хранится не менее 5 лет.

Глава 7
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
72. Открывать люки емкостных сооружений и спускаться в них следует только с разрешения руководителя работ.

73. Для открывания крышек люков емкостных сооружений следует пользоваться специальными ключами, крючками и ломиками.

74. При открывании крышек необходимо соблюдать осторожность, чтобы не получилось образования искр, которые могут вызвать взрыв, если внутри емкостного сооружения имеются взрывоопасные газы.

В зимнее время, если требуется снять примерзшую крышку люка, для отогрева ее применяется пар, горячая вода или нагретый песок.

Снятые крышки люков следует укладывать так, чтобы обеспечить безопасность работающих и движения транспортных средств (при расположении люков на проезжей части дороги) на все время производства работ.

75. После снятия крышек люков емкостных сооружений до спуска в них работников воздушная среда этих сооружений исследуется на наличие вредных и взрывоопасных веществ (горючих газов, паров горючих легковоспламеняющихся жидкостей), содержание кислорода. Проверяется прочность скоб или стационарных лестниц с помощью шеста, а при их отсутствии надежность установленной переносной лестницы.

76. Концентрация вредных и взрывоопасных веществ, содержание кислорода в воздушной среде емкостных сооружений определяется с помощью газоанализатора или отбором проб воздушной среды и их лабораторным анализом.

77. Проверка наличия вредных и взрывоопасных веществ в воздушной среде емкостных сооружений по запаху или путем опускания в емкостное сооружение зажженной спички, бумаги, других горящих предметов или источников открытого огня не допускается.

78. Проверять наличие вредных и взрывоопасных веществ в воздушной среде необходимо во всех емкостных сооружениях независимо от их назначения. Все контрольные замеры и исследования воздуха по определению наличия опасных газов выполняются находясь снаружи емкостного сооружения.

79. Концентрацию вредных и взрывоопасных веществ в воздушной среде емкостных сооружений определяют при помощи газоанализатора либо отбором проб воздушной среды и их лабораторным анализом. При допустимой концентрации вредных и взрывоопасных веществ устанавливают содержание кислорода.

80. Если исследование воздушной среды емкостного сооружения показало присутствие в ней вредных и взрывоопасных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые, недостаточное или повышенное содержание кислорода, необходимо провентилировать емкостное сооружение с повторной проверкой его воздушной среды.

81. Если повторное исследование воздушной среды емкостного сооружения подтверждает присутствие в ней вредных и взрывоопасных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые, недостаточное или повышенное содержание кислорода, работу в емкостном сооружении производить не следует до тех пор, пока не будут выявлены и устранены их причины.

82. Периодичность проверки воздушной среды во время производства работ в емкостном сооружении устанавливается нарядом-допуском.

83. До начала работы емкостное сооружение должно быть провентилировано с применением естественной или искусственной вентиляции независимо от результатов исследования его воздушной среды.

84. Для естественного проветривания открывают крышки соседних емкостных сооружений (если они сообщаются), а также крышки емкостного сооружения, в котором должна производиться работа. В емкостном сооружении открывают не менее двух крышек противолежащих люков.

85. При искусственном проветривании чистый воздух нагнетают вентилятором. Если естественная или принудительная вентиляция не обеспечивает безопасные параметры воздушной среды, спуск в емкостное сооружение разрешается только в шланговом или изолирующем противогазе (дыхательном аппарате).

86. Работу в емкостном сооружении без применения шланговых или изолирующих противогазов (дыхательных аппаратов) допускается проводить при содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше предельно допустимых концентраций и наличии кислорода в воздушной среде не ниже 19% и не выше 23%. При этом шланговый или изолирующий противогаз (дыхательный аппарат) должен быть у каждого находящегося в емкостном сооружении работника в положении "наготове".

87. Вентиляторы, применяемые для проветривания и вентиляции, должны обеспечивать полный обмен воздуха в емкостном сооружении в течение 10 - 15 минут.

88. Перед проветриванием (вентиляцией) вентилятор устанавливают с наветренной стороны, а гибкий воздуховод опускают в люк и укрепляют на расстоянии 20 - 25 см от дна емкостного сооружения.

89. Если при открывании емкостного сооружения были обнаружены вредные или взрывоопасные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые, недостаточное или повышенное содержание кислорода, вентилировать емкостное сооружение следует до тех пор, пока параметры воздушной среды не будут соответствовать установленным нормам. В дальнейшем в процессе работы вентиляция должна работать непрерывно.

90. Противолежащие люки емкостного сооружения, а также люки соседних емкостных сооружений (если они сообщаются) должны быть открыты на все время производства работ с установкой в них решетчатых крышек или сигнального (защитного) ограждения.

91. Перед спуском в емкостное сооружение следует надеть каску, поверх спецодежды - предохранительный лямочный пояс (страховочную привязь) с прикрепленным к нему страховочным канатом (веревкой) и средство индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с требованиями наряда-допуска. Крепить опускаемые в подземное емкостное сооружение лестницы и страховочные канаты (веревки) предохранительных поясов (страховочных привязей) спускающихся в него работников необходимо снаружи люков. Предохранительный пояс (страховочная привязь) и страховочный канат (веревка) должны быть испытаны в установленном порядке на механическую прочность.

92. До спуска (входа) в емкостное сооружение следует проверить прочность скоб и надежность их крепления к стене. При отсутствии скоб опускаться в емкостное сооружение можно только по надежно установленной лестнице. При спуске в емкостное сооружение или подъеме из него нельзя держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы материалы и инструменты опускаются (поднимаются) в сумке или другой таре отдельно с помощью каната или веревки.

93. Количество наблюдателей (дублеров) за работниками, находящимися в емкостном сооружении, определяется нарядом-допуском из расчета не менее одного человека на работника, находящегося в емкостном сооружении.

94. При производстве электросварочных работ внутри емкостного сооружения сварочное оборудование располагается снаружи, оно должно быть оборудовано устройствами автоматического отключения холостого хода при обрыве дуги, оба сварочных провода должны иметь надежную изоляцию, работа выполняется работником в диэлектрических перчатках, галошах, изолирующем шлеме (каске), в подлокотниках и наколенниках, находясь на диэлектрическом коврике.

95. При выполнении работ в емкостных сооружениях не допускается:

производить газовую сварку, резку и другие виды газопламенной обработки металлов с применением сжиженных газов;

пользоваться противогазами несоответствующих марок и размеров;

пользоваться неисправными противогазами, предохранительными поясами (страховочными привязями), страховочными канатами (веревками) и лестницами;

снимать предохранительные пояса (страховочные привязи), отсоединять страховочный канат (веревку) от предохранительного пояса (страховочной привязи).

96. Время пребывания в емкостном сооружении и продолжительность отдыха (с выходом из него) работника в зависимости от условий труда определяется в наряде-допуске.
Срок единовременного пребывания работающего в шланговом противогазе не должен превышать 30 минут, с последующим отдыхом не менее 15 минут.
97. При подъеме работника из емкостного сооружения страховочный канат (веревка) выбирается одновременно с подъемом работника так, чтобы не было провисания каната (веревки).

98. Работник обязан надеть шланговый или изолирующий противогаз (дыхательный аппарат) при обнаружении в воздухе внутри емкостного сооружения вредных и взрывоопасных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые, недостаточного или повышенного содержания кислорода. Конец шланга от противогаза выводят из емкостного сооружения наружу и закрепляют со стороны ветра. Шланг противогаза при отсутствии принудительной подачи воздуха должен иметь максимальную длину 10 - 15 м.
99. При работе в емкостном сооружении необходимо следить за тем, чтобы шланг противогаза не перекручивался, не перегибался, не защемлялся чем-либо.

100. Наблюдатель обязан:

следить за поведением работника в емкостном сооружении, состоянием шланга противогаза и расположением его воздухозаборного патрубка;

поддерживать страховочный канат (веревку) в слегка натянутом состоянии;

обмениваться условными сигналами с работником, находящимся внутри емкостного сооружения, и, если сигналы наблюдателя остались без условного ответа, немедленно извлечь работника из емкостного сооружения;

при невозможности извлечь пострадавшего спускаться в емкостное сооружение для оказания ему помощи в шланговом или изолирующем противогазе (дыхательном аппарате);

при необходимости вызвать к месту работ руководителя работ или иное должностное лицо организации, используя доступные способы связи и сигнализации.

101. Руководитель работ обязан организовать периодическое вентилирование и проверку воздушной среды емкостного сооружения в соответствии с требованиями мероприятий наряда-допуска, не допускать к емкостному сооружению посторонних лиц.

102. При отсутствии зрительной связи между работниками, находящимися внутри емкостного сооружения, и наблюдателями должна быть установлена система подачи условных сигналов (например: один рывок – все в порядке; многократные сигналы – немедленный выход).

103. При внезапной остановке вентиляции работники обязаны немедленно прекратить работу и выйти из емкостного сооружения. Возобновлять работы в этом случае разрешается по указанию руководителя работ после исправления вентиляции и проведения анализа воздушной среды для подтверждения возможности проведения работ.

                                                  Глава 8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ПРИ РАБОТЕ ВНУТРИ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
104.  Аппараты, подлежащие вскрытию, ремонту, должны быть подготовлены в соответствии с п.48 настоящей инструкции (освобождены от продукта, отключены от действующего оборудования и системы трубопроводов е помощью стандартных заглушек согласно схеме прилагаемой к наряду-допуску и в соответствии с требованиями инструкции №000-2-004 «Инструкция по охране труда при установке-снятии заглушек на аппаратах и коммуникациях ОАО «Гомельский химический завод», и в зависимости от свойств находящихся в них химических продуктов промыты, пропарены острым паром, продуты инертным газом и чистым воздухом.

 Перед установкой заглушек на закрытой запорной армату​ре вывешивают знаки безопасности «Не открывать - работают люди!».
105. Работы по установке (снятию) заглушек, включённые в перечень мероприя​тий по подготовке объекта и предусмотренные в п.6 наряда-допуска, не требуют дополнительного оформления наряда-допуска и могут проводиться как эксплуатационным персоналом, выполняющим подготовительные работы, так и персоналом, вклю​чённым в состав исполнителей газоопасной работы в соответствии с инструкцией № 000-2-004.

   Меры безопасности при установке (снятию) заглушек должны быть изложены в п.6 наряда-допуска на выполнение газоопасной работы внутри аппарата.
106. Нагретые емкостные сооружения перед спуском в них людей должны быть охлаждены до температуры, не превышающей 40°С. При необходимости проведения работ в условиях более высокой температуры, разрабатываются дополнительные меры безопасности (применение теплозащитных костюмов, обуви, непре​рывная обдувка свежим воздухом, частые перерывы в работе и т. п.).

107. Перед началом проведения работ внутри емкостных сооружений и на время их проведения у границы зоны проведения газоопасных работ вывешивается плакат «Газоопасные работы», который снимается только после их окончания и с разрешения мастера смены.
108. При выполнении газоопасных работ внутри емкостного сооружения запре​щается использование фильтрующих противогазов.

109.  Работы внутри емкостных сооружений  без средств защиты органов дыхания могут быть разрешены лицом, выдавшим наряд-допуск, по согласованию с ВГСО при  выполнении следующих  условий: 
· содержание кислорода в аппарате составляет не ниже 19% и не выше 23%;
· содержание паров, газов и других вредных химических веществ не пре​вышает предельно-допустимой концентрации (ПДК) этих веществ в воздухе рабочей зоны. 
При этом должна быть исключена возможность попадания вредных, взры​воопасных и взрывопожароопасных паров, газов, пыли или других вредных химиче​ских веществ извне или выделения из отложений, футеровки, слоя продукта, а также в процессе выполнения работ.
 110. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри емкостных сооружений  без средств индивидуальной защиты органов дыхания: 

· постоянное присутствие на месте проведения работ ответственного за проведение газоопасных работ; 
· состав бригады не менее трёх человек — один работающий и два наблюдающих;

· непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в аппарат, обеспечивающую нормальный воздушный режим в нем;
· периодический, не реже 1 раза в час, контроль воздушной среды;
· наличие на месте проведения работ телефонной связи и средств сигнализа​ции (световой, звуковой, радиотелефонной);
· обязательное применение средства защиты органов дыхания при появлении признаков загазованности;
·    наличие у каждого работающего в   емкостном сооружении и наблюдающих шлангового противогаза в положении «наготове».
Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри емкостных сооружений  без средств индивидуальной защиты органов дыхания, должны быть из​ложены в инструкциях по рабочим местам, а при проведении работ, в наряде-допуске.
111. Проверку исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы должен производить ответственный руководитель за проведение работ.
112.  Если в действиях работающего внутри емкостного сооружения имеют место отклонения от обычного поведения (признаки слабости, попытка снять маску, неуверенные дейст​вия), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих его безопасно​сти, работу следует немедленно прекратить, а работающего из емкостного сооружения   эвакуировать.
   При подъёме работника из емкостных сооружений   (подземного сооружения, резервуара, и т.д.) страхо​вочный канат (верёвка), воздушный гофрированный шланг выбираются одновременно с подъёмом работника так, чтобы не было его (её) провисания.

113. Проведение работ в колодцах, канализационных сетях, тоннелях и подобных им сооружениях (емкостных сооружениях) а также в аппаратах и других подобных местах, необходимо согла​совать (под роспись в п.10 наряда-допуска) с начальниками цехов,  технологически свя​занных с этими объектами.  Начальники этих подразделений должны принять меры, исключающие залповые выбросы вредных и взрывоопас​ных продуктов к месту проведения работ.
Примечание: При проведении газоопасной работы внутри подземных коммуникациях (телефонных и кабельных каналах, промливневой и горячей канализации) к наряду – допуску помимо схемы прикладывается выписка из схемы с указанием конкретного места проведения работ, с номерами колодцев подлежащих вскрытию и подписанная начальником цеха.
114.  При работе в колодцах, газоходах или канализационных сетях необходимо на трассе открывать два ближайших люка, чтобы работающий находился на естествен​но вентилируемом участке. При отсутствии такой возможности участок принуди​тельно продувается воздухом.
115.  Если работа в емкостном сооружении   связана с неудобным положением тела работающего, то он должен обеспечиваться специальными средствами защиты локтей и колен, изготовленных из кожи или брезента.
116.   При нанесении защитных покрытий на внутренние поверхности емкостного сооружения, выполнение которых сопровождается выделением вредных и взрывоопасных продуктов, следует предусматривать принудительное удаление этих продуктов и устанавли​вать периодический контроль над их наличием в пределах, не превышающих ПДК.
117.  При выполнении работ внутри емкостного сооружения   бригадой из нескольких человек, на разных отметках по высоте с необходимостью устройства сплошных настилов, разрабатывается план производства работ, определяющий особые условия проведения ра​бот. В плане производства работ указывается необходимая прочность настилов, потребность в приспособлениях и механизмах, расстановка людей, последовательность выполнения работ, мероприятия по безопасности. К нему прилагаются необходимые чертежи и эскизы.
   План производства работ утверждается главным инженером завода, прилагается к наряду-допуску и является неотъемлемой его частью. Дата утверждения плана производства работ заносится в п.6 наряда-допуска.

118.  Железнодорожная цистерна, установленная для проведения газоопасных работ, фиксируется при помощи башмаков с двух сторон и заземляется. 

   Проведение газоопасных работ внутри железнодорожных цистерн, хопперов во время грозы запрещается.
119.  Огневые работы в емкостных сооружений   проводятся при полностью открытых люках (лазах) и воздухообмене, обеспечивающем нормальный воздушный режим.
   При их проведении оформляется наряд-допуск на проведение газоопасных работ, а также наряд-допуск на проведение огневых работ в соответствии с требованиями общезаводской инструкции № 000-2-044  “О порядке ведения огневых работ в цехах ОАО “Гомельский химический завод”.
120.  Огневые работы в емкостных сооружениях  разрешается про​водить в исключительных случаях, когда эти работы невозможно выполнить вне ём​кости на месте проведения постоянных огневых работ.
121. Проведение огневых работ в неподготовленных для этой цели емкостных сооружений), а также совмещение огневых работ в этих местах с другими видами работ запрещается
                                                       Глава 9
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГАЗООПАСНЫХ 

РАБОТ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВГСО
122.  Директор Общества обеспечивает соблюдение требований настоящей инструк​ции.
123.  Главный инженер Общества несет ответственность за организацию работ по обеспечению требований охраны труда при  проведении газоопасных работ, за необходимость и возможность их проведения в целом по Обществу.
124.  Главный инженер обязан:
· организовать работу по выполнению требований настоящей инструкции в целом по Обществу;
· организовать контроль над соблюдением требований охраны труда при проведении газоопасных работ;
· принимать меры по сокращению количества газоопасных работ в соответ​ствии с требованиями п.6 настоящей инструкции;
· обеспечить разработку и утверждение Перечней газоопасных работ;
· обеспечить обучение персонала безопасным методам проведения газоопасных работ, создание учебно-тренировочных полигонов и тренажёров;
125. Начальник цеха (отдела) несет ответственность за полноту и качество разработки пе​речня газоопасных работ, своевременность пересмотра и внесения в него изменений и дополнений, необходимость и возможность проведения газоопасных работ, правильность и полноту разработанных мероприятий по подготовке и проведению газо​опасных работ, мероприятия обеспечивающие безопасность проведения работ, наличие у ответственных лиц, включенных в наряд-допуск, удостове​рения о проверке знаний по вопросам охраны труда, обеспечение и исправность средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений для проведения ра​бот. 

126.   Начальник цеха (отдела) обязан:
· определить и проверить необходимость и возможность проведения газоопасной работы; 
· организовать разработку мероприятий по подготовке и безопасному прове​дению газоопасных работ и обеспечить контроль над их выполнением;
· назначить ответственного за подготовку и ответственного за проведение работ;
· обеспечить своевременное уведомление дежурного ВГСО о предстоящих газоопасных работах, проводимых по наряду-допуску;
· совместно с ответственным за проведение газоопасных работ определить средства индивидуальной защиты, состав (категорию и количество) исполнителей и установить режим рабо​ты (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и т.п.), учитывая характер, объем выполняемых работ, их специфику и время проведения (при необходимости разработать дополнительные мероприятия);
· проверить место, определить границы опасной зоны и выдать наряд-допуск, обеспечивающий безопасное производство газоопасных работ;
· обеспечить контроль над соблюдением мер безопасности при выполне​нии работ;
· обеспечить сохранность наряда-допуска и специального журнала учёта газоопасных работ (наряда-допуска - в течение 5-ти лет со дня его закрытия, специального журнала - в течение 5-ти лет после внесения последней записи). 
127. Мастер смены несет ответственность за правильность схемы отключения оборудования и коммуникаций, на которых должны проводиться газоопасные работы, правильность и полноту инструктажа (указаний) ответственного за подготовительные работы, правильность и полноту принятых мер безопасности, а также за допуск персонала к проведению подготовительных работ и к непосредственному выполне​нию газоопасных работ.
128.  Мастер смены обязан:
· обеспечить возможность безопасного проведения подготовительных работ и самих газоопасных работ, исключив проведение  огневых работ, работ по сливу и наливу ток​сичных и взрывоопасных веществ, работ, связанных с разгерметизацией оборудования, содержащего эти продукты и других работ, которые могут привести к выбросу токсичных и горючих веществ и загазованности в зоне проведения газоопасных работ;
· предупредить эксплуатационный персонал о проводимых газоопасных ра​ботах и сделать соответствующую запись в журнале рапортов (приёма-сдачи смены);
· провести совместно с ответственным за проведение газоопасных работ инструктаж исполнителям газоопасных работ сторонних организаций (подрядных, иного структурного подразделения завода) об основных опасностях и вредностях в цехе, после чего поставить свою подпись совместно с ответственным лицом за проведение в п. 11 наряда-допуска (графа «инструктаж о мерах безопасности провёл»);
· проверить готовность объекта к проведению газоопасных работ;
· поставить в известность ответственного за проведение газоопасных работ и исполнителей о возможных отклонениях в работе производства, при которых газо​опасные работы должны быть прекращены;
· о времени и месте проведения газоопасной работы, сообщить дежурному ВГСО не менее чем за 2 часа до ее начала. Вызвать представителя ВГСО для подтверждения возможности проведе​ния газоопасной работы;
· после ежесменного и полного окончании газоопасной работы совместно с ответственным за проведение проверить место проведения газоопасной работы на отсутствие опасных факторов, влияющих на ведение технологического процесса и безопасность людей и  сообщить дежурному ВГСО;
· после выполнения всего объема работ совместно с ответственным за проведение закрыть наряд-допуск и доложить начальнику подразделения (цеха, отдела) или лицу, его замещающему о прекращении ведения газоопасных работ I – й группы;
Мастер смены, осуществляющий выдачу наряда-допуска обязан:

· организовать разработку мероприятий по подготовке и безопасному прове​дению газоопасных работ и обеспечить контроль над их выполнением;
· о времени и месте проведения газоопасной работы, сообщить дежурному ВГСО не менее чем за 2 часа до ее начала. Вызвать представителя ВГСО для подтверждения возможности проведе​ния газоопасной работы;
· определить состав (категорию и количество) исполнителей,   время проведения (при необходимости разработать дополнительные мероприятия);
· проверить место, определить границы опасной зоны;
· оформить наряд-допуск
129. Ответственный за проведение подготовительных работ несет ответственность за правильность и надежность отключения и отглушения (в случае необходимости) оборудования (участка для проведения газоопасных работ) и обеспечивает безопасность производства работ и выполнения мероприятий, предусмотренных в  наряде-допуске. 
130.  Ответственный за проведение подготовительных работ обязан:
· начинать работу только по согласованию с мастером сме​ны;
· обеспечить последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске;

· обеспечить проведение анализа воздушной среды на месте работы, после выполнения подготовительных мероприятий;
· после окончания подготовительных работ проверить их полноту и качест​во, и сдавать объект ответственному за проведение газоопасных работ с подписью в наряде-допуске;
· доводить до сведения ответственного за проведение опасных работ и исполнителей о специфических особенностях производства, объекта и характерных опасностях, которые могут возникнуть при проведении работ;
131.  Ответственный за проведение газоопасных работ несет ответственность за правильность и полноту принятых мер безопасности, за достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, за полноту и качество инструктажа, за техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности.
132.  Ответственный за проведение газоопасной работы обязан:
· совместно с ответственным за подготовку объекта проверить полноту выполнения подготовительных мероприятий, готовность объекта к проведению работ;
· проверить у исполнителей газоопасных работ наличие и исправность средств индивидуаль​ной защиты, инструмента и приспособлений, их соответствие характеру выполняе​мых работ, наличие удостоверения о проверке знаний по вопросам охраны труда;
· опросить исполнителей газоопасных работ о состоянии здоровья;
· провести инструктаж исполнителям о характере выполняемой работы, правилах безопасного проведения работы и порядке эвакуации пострадавшего из опасной зоны;
· примерный перечень вопросов, освещаемых при инструктаже исполнителей, приведен в Приложении 6;

· сообщить мастеру смены о готовности объекта и исполнителей к производству работ;
· по согласованию с мастером смены и при получении подтверждения о возможности выполнения газоопасных работ от представителя ВГСО, удостоверенных их подписями в п. 14 наряда-допуска, давать указания исполнителям приступить к работе, предварительно проверив место работы, состояние средств защиты, готовность    исполнителей    к    проведению   работы;
· обеспечить выполнение исполнителями мероприятий, предусмотрен​ных в наряде-допуске или в инструкции по рабочим местам;
· обеспечить соответствие характера и объема выполняемой газоопасной работы указанной в наряде-допуске;
· обеспечивать последовательность и режим выполнения газоопасных ра​бот;
· обеспечивать периодичность контроля  воздушной среды в процессе проведения работ, предусмотренную нарядом-допуском;
· принимать меры, исключающие допуск на место проведения газоопас​ных работ лиц, не занятых ее выполнением;
· в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей, немедленно прекратить ведение работ, поставить об этом в известность на​чальника цеха, дежурного ВГСО и принять необходимые меры по обеспечению безопасности работ;
· по окончании регламентированных перерывов убедиться, что условия безопасного проведения работ не изменились. При необходимости или в соответствии с мероприятиями наряда-допуска провести анализ воздушной среды и внести необходимые записи в наряд-допуск, не допускать во​зобновления работ при выявлении изменений условий их безопасного проведения;
· прекратить работу при нарушении условий безопасного ее проведения, а также по требованию начальника цеха (отдела), мастера смены, ответственного за проведение работ, представителя ВГСО, работников службы охраны труда, главных специалистов завода, представи​телей органов государственного контроля и надзора;
· сообщить мастеру смены о ежесменном окончании выпол​нения работ и совместно с ним проверить место проведения газоопасной работы на отсутствие опасных факторов, влияющих на ведение технологического процесса и безопасность людей;
· по окончании работ совместно с мастером смены прове​рить полноту и качество выполненной работы, закрыть наряд-допуск с подписью в нём;
133.  Представитель ВГСО, осуществляющий подтверждение о возможности проведения газоопасных работ, прибыв в структурное подразделение по вызову, в присутствии ответственного за проведение на месте проведения газоопасных работ обязан:
· проверить наличие наряда-допуска, оформленного и утвержденного в соответствии с требованиями настоящей инструкции,  обращая особое вни​мание на дату и время проведения работ, место (позиция аппарата, ёмкости, границы работ и т.п.) и характер работ, фамилию ответственного за проведение, отсутствие в наряде-допуске исправлений, подчисток и наличие необходимых подписей и т.д;
· убедиться путём опроса о состоянии здоровья и самочувствии исполни​телей газоопасных работ;
· проверить выполнение подготовительных мероприятий, предусмотрен​ных нарядом-допуском, обеспечивающих безопасность проведения работ;
· проверить наличие предусмотренных нарядом-допуском у исполнителей средств индивидуальной защиты, инструмента и лично, внешним осмотром, убедить​ся в их исправности и своевременном испытании по наличию опломбированных би​рок на сигнально-спасательной веревке и поясе шлангового противогаза;
· ознакомиться с результатами анализа воздушной среды перед нача​лом работ;
· подтвердить (при отсутствии замечаний) возможность начала проведения работ подписью в п. 14.1 наряда-допуска;
· лично принять участие в подготовке и надевании всех частей шланго​вого противогаза на работающего и наблюдающего, проверить правильность соеди​нения всех частей шлангового противогаза и включение в противогаз работающего;
· после разрешения ответственного за проведение газоопасных работ при​нять участие совместно с наблюдающим в спуске работающего во внутрь аппара​та, колодца, другого емкостного оборудования.
134.  Представитель ВГСО, осуществляющий постоянный контроль в течение всего проведения газоопасных работ, после выполнения п.133 настоящей инструкции (если это определено нарядом-допуском) обязан:
· совместно с ответственным за проведение работ контролировать время ра​боты и отдыха работающего в ёмкости и сигналы связи с ним, а также периодич​ность или постоянство проведения анализов воздушной среды в ходе работ;
· постоянно находиться на месте проведения работ и контролировать присутствие дублера и ответственного за проведение;

· контролировать, чтобы дублер (наблюдающий) находился на месте работ у люка (лаза) аппарата, входа в газоопасное место в таком же снаряжении, как и работающий и выполнял возложенные на него настоящей  инструкцией обязанности;
· контролировать, чтобы в районе проведения газоопасных работ не прово​дились другие виды работ, представляющие опасность для работающих в газоопас​ном месте;
· при потере работающим сознания и других признаках ненормальных дей​ствий работающего, обеспечить немедленный безопасный спуск дублера (наблю​дающего) в шланговом противогазе в аппарат и извлечь (вывести) пострадавшего, а также принять немедленные меры по вызову оперативного отделения ВГСО и ско​рой помощи, а до их прибытия, в случае необходимости, организовать оказание пер​вой доврачебной медицинской помощи пострадавшему.
135. Представитель ВГСО, вы​званный для подтверждения возможности проведения газоопасных работ или осуще​ствляющий постоянный контроль за безопасным проведением газоопасных работ, имеет право не подтверждать проведение работ в случаи:
· невыполнения одного из мероприятий безопасного проведения работ, предусмотренных нарядом-допуском;
· отсутствия результатов анализа воздушной среды перед началом и в пери​од проведения работ или в случае, когда результаты анализа воздушной среды пре​вышают установленные нормы;
· некомплектности, неисправности или отсутствия у исполнителей средств индивидуальной защиты, инструмента, приспособлений и других средств, обеспечи​вающих безопасность проведения работ, указанных в наряде-допуске, или выявлена их необходимость применения при осмотре газоопасного места;
· Плохого самочувствия или обнаружения признаков недомогания  у одного из исполнителей газоопасных работ;
· наличия исправлений, подчисток в наряде-допуске, без подтверждения этих изменений подписью начальника цеха с указанием даты;
       Представитель ВГСО имеет право прекращать их дальнейшее вы​полнение в случаях:
· отсутствия на месте проведения газоопасных работ ответственного за проведение работ или наблюдающего (дублера) в соответствии с нарядом-допуска;
· в случае обнаружения каких-либо расхождений требований наряда-допуска или инструкции в целом с фактической обстановкой на месте работ, наруше​ний правил охраны труда и других обстоятельств, усложняющих характер проведения работ или создающих дополнительную опасность для исполнителей.
136.  Обо всех случаях не подтверждения возможности начала работ или их прекращения, представитель ВГСО ставит в известность начальника (мастера) смены или ответственного за проведение этих работ, если его не оказалось на месте, а также дежурного  ВГСО, о чем дежурный делает соответствующую запись в журнале приема-сдачи смены в графе напротив записи вызова на эти работы и указывает вре​мя сообщения об этом. Дежурный  ВГСО о факте нарушений ставит в известность начальника цеха или лицо его замещающее и командира ВГСО.
137. Продолжение или подтверждение работ может быть осуществлено в соответствии с требованиями настоящей инструкции после устранения причин прекращения или не подтверждения работ, о чём мастер смены сообщает в ВГСО и делает повторный вызов.
                                             Глава 10
       Требования по охране труда по окончании работ

138. По окончании работы внутри емкостного сооружения работники обязаны:

· сдать работу;

· убедиться в том, что внутри емкостного сооружения не остались люди, а также материалы, инструмент и посторонние предметы;

· закрыть люки емкостного сооружения. Оставлять люки открытыми после окончания работ в емкостном сооружении не допускается;

· инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в работе, убрать в место хранения;

· снять специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, очистить и убрать в предназначенное для их хранения место;

· вымыть руки и лицо водой с мылом, при возможности принять душ.

139. Обо всех недостатках, выявленных во время выполнения работы, работники обязаны сообщить ответственному за проведение за  работ.
                                                       Глава 11
                Требования по охране труда в аварийных ситуациях

140.  В случае возникновения аварийной ситуации следует:

· прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

· о случившемся сообщить руководителю работ;

· обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

· принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);

· принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

141. Работу можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

142. При пожаре следует вызвать пожарно аварийно-спасательную часть (ПАСЧ-10) по телефону  01, 22-01, ВГСО по телефону  04, 22-04, ЛПУ  по телефону  03, 22-03, сообщить  о происшедшем ответственному за проведении работ (если не определено нарядом-допускам постоянное  присутствии), принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования недопустимо. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители.

143. При несчастном случае на производстве необходимо:

· быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего (эвакуации потерпевшего из емкостного сооружения), оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия ответственного за проведения газоопасной работы (если не определено нарядом-допускам постоянное  присутствии), медицинских работников ЛПУ по телефону 03, 22-03, ВГСО по телефону 04, 22-04   или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

· сообщить о происшествии ответственному за проведение газоопасных работ, диспетчеру Общества.

144. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это возможно и не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

145. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия ответственного за проведения газоопасной работы (если не определено нарядом-допускам постоянное  присутствии), медицинских работников ЛПУ по телефону 03, 22-03, ВГСО по телефону 04, 22-04   , при невозможности - доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения.
                                             Глава 12

                                      Ответственность
          146. Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

  Срок проверки инструкции 000-2-005 через 3 года.
  Командир  ВГСО                                                                       В.В. Карнаушенко

 Согласовано

Зам. главного инженера по                                                         Д.И. Томашенко

охране труда и пром. безопасности                                                                        
 Начальник ПО                                                                             А.А. Шаблинский
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ № 000-2-005

	Дата внесения изменения
	Содержание изменения
	Наименование документа, на основании которого внесено изменение
	Должность лица, внесшего изменение
	Подпись

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                    Приложение №1


к инструкции №000-2-005

                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                              Главный инженер

«__»_____________200 г.

Перечень газоопасных работ

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

	№ пп
	Место и характер работы, позиция оборудования по схеме
	Возможные опасные и вредны производственные факторы
	Кем выполняется данная работа
	Основные мероприятия

	
	
	
	
	По подготовке объекта к газоопасной работе
	По безопасному проведению газоопасной работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Газоопасные работы I-й группы

	
	
	
	
	
	

	2
	Газоопасные работы II-й группы

	
	
	
	
	
	

	3
	Работы, выполняемые внутри емкостных сооружений без средств защиты органов дыхания

	
	

	4
	Дополнительные меры безопасности при выполнении работ внутри емкостных сооружений 2-мя и более исполнителями

	
	


Начальник производственного подразделения ___________________________________________________


(подпись, Ф.И.О.)

    Согласовано:

             Начальник ПО                                ____________________________________ 

            Зам. главного инженера 

              по ОТ и ПБ                                      ____________________________________  
             Командир ВГСО                            ________________________________________________ 

      Приложение №2

 к инструкции №000-2-005

ОАО “Гомельский химический завод”

Оформляется в 2-х экземплярах

Запрещается оформление карандашом.

Хранить не менее пяти лет после окончания работ.                                                                          

НАРЯД-ДОПУСК №_____

на проведение газоопасных работ

1. Цех (производство, установка)________________________________________________________

2. Место проведения работы____________________________________________________________

                                                                                                                      (отделение, участок, аппарат, коммуникация)

3. Характер выполняемых работ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Ответственный за подготовительные работы____________________________________________

5. Ответственный за проведение работ____________________________________________________

6. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их применения______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Приложения______________________________________________________________________________________

                                                                                (наименования схем, эскизов)

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________8. Средства индивидуальной защиты и режим работы__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

9. Начальник цеха  ________________________________________________________________________________

                                                                                    (фамилия, подпись, дата)

10. Мероприятия согласованы:

с ВГСО__________________________________________________________________________________________

                                                                                    (фамилия, подпись, дата)

с взаимосвязанными цехами________________________________________________________________________
                                                                              (наименование смежного цеха, фамилия, подпись, дата)

11. Состав бригады исполнителей и отметка о прохождении инструктажа:

	№

п/п
	Дата и время проведения работ
	Ф.И.О. исполнителей
	Профессия
	Состояние здоровья
	Инструктаж о мерах безопасности получил (подпись)
	Инструктаж о мерах безопасности провел

	
	
	
	
	
	
	Ф.И.О.
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	
	


11.1 Изменение в составе бригады исполнителей:
	№ п/п
	Дата изменения состава бригады
	Ф.И.О.

выведенного из состава бригады исполнителей 


	Введен в состав бригады исполнителей
	Состояние здоровья


	Инструктаж о мерах безопасности 

	
	
	
	
	
	 получил
	провел

	
	
	
	Ф.И.О.
	Профессия
	
	 (подпись)


	Ф.И.О.
	подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

	Дата и время отбора проб
	Место отбора проб
	Определяемые вещества
	Допустимая концентрация
	Результаты анализа
	Подпись лица, проверившего анализы (отв. за проведение)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


13. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряда-допуска, выполнены

________________________________________________________________________________________________

            Ответственный за подготовительные работы                                                                Ответственный за проведение газоопасных работ                                                              

                         (Фамилия, подпись, дата, время)                                                                                      (Фамилия, подпись, дата, время)

14.1. Возможность производства работ подтверждаю:__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

                                                                             ( подпись представителя ВГСО, Ф.И.О., время, дата.)

14.2. К производству работ допускаю:

с  «______» час. мин.   ПШ-1 №________________________________ №___________________________________
Мастер  смены ___________________________________________________________________________________

                                                                                      (Фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

15. Срок действия наряда-допуска продлен:

	Дата и время проведения работ
	Время отбора проб и результат анализа воздушной среды
	Готовность объекта и исполнителей подтверждаю
	Возможность производства работ 

	
	
	
	подтверждаю
	допускаю
	разрешаю

	
	
	Ответственный за проведение работ
	Представитель ВГСО
	Мастер смены
	Начальник цеха

	
	
	Подпись
	Ф.И.О.
	Время
	Подпись 
	Ф.И.О.
	Время
	Подпись
	Ф.И.О.
	Подпись
	Ф.И.О.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.6. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, ответственного за проведение работ и мастера смены, время, дата)                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   Приложение №3


к инструкции №000-2-005

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ


                                                                                            начат    ______________


                                                                                            окончен______________


        Оборотная сторона
	    № наряда - допуска
	Группа газоопасной работы
	Дата, время проведения
	Наименование подразделения
	Характер и место проведения газоопасных работ
	                                         Время
	Ф. И.О. и роспись работника 

проверившего  проведение газоопасной работы

	
	
	
	
	
	Уведомления, Ф.И.О. уведомившего
	Вызова представителя  ВГСО, Ф.И.О. вызывавшего
	Начало работы
	Окончания работы
	

	     1
	        2
	     3    
	4
	          5
	         6
	        7
	    8
	     9
	      10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:
Графы 1-10 журнала заполняются дежурным у средств связи ВГСО (возможно по телефону) в случаях:

- после согласования с ВГСО  (командиром  ВГСО, зам. командира ВГСО) - графы 1-5;

- после уведомления мастером смены о предстоящем проведении газоопасной работы (не менее чем за 2 часа) - графа 6;
- после вызова  мастером смены представителя ВГСО для подтверждения возможности проведения газоопасной работы - графы 7;
- после  сообщения представителя ВГСО о начале проведения газоопасной работы - графа 8;

- после  сообщения мастера смены об окончании проведения газоопасной работы - графа 9;
 Представитель ВГСО, осуществляющий подтверждение возможности проведения газоопасной работы (проверивший организацию проведения газоопасной работы) отражает результаты в журнале профилактической работы ВГСО и цеха с последующим заполнением графы 10 по прибытии в подразделение ВГСО.
                                                                                                                                                              Приложение № 4
                                                                                                                                                     к инструкции №000-2-005
                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                              Главный инженер

«__»_____________200 г.

Изменение и  дополнение к перечню газоопасных работ

_________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

	№ пп
	Место и характер работы, позиция оборудования по схеме
	Возможные опасные и вредны производственные факторы
	Кем выполняется данная работа
	Основные мероприятия

	
	
	
	
	По подготовке объекта к газоопасной работе
	По безопасному проведению газоопасной работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6


Начальник производственного подразделения _____________________________________________


(подпись, Ф.И.О.)

Согласовано:

       Начальник ПО                     _______________________________________________ 

        Зам. главного инженера 

          по ОТ и ПБ                     ______________________________________________                                                                                         
        Командир ВГСО                  ____________________________________________________________ 

Приложение №5


к инструкции №000-2-005

АКТ

 отбора проб и результатов анализа воздушной среды при проведении ремонтных (очистных),  газоопасных и огневых работ
Цех ___________________________________________________________

Место отбора проб _______________________________________________

Время отбора проб _______________________________________________

Пробу отобрал лаборант Ф.И.О., роспись ____________________________

В присутствии представителя цеха (ответственное лицо за подготовку или за проведение работ) Ф.И.О., роспись _________________________________
                          Определяемое вещество, взрывоопасность____________________________
                    Результат анализа ________________________________________________

Лаборант Ф.И.О. роспись___________________________________________

АНАЛИЗ

воздушной среды на содержание вредной концентрации

Дата _____________                                                             Время ___________

	Наименование цеха
	№ п/п
	Место отбора пробы воздуха
	Определяемое вещество
	ПДК

мг/м3
	Данные анализа

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Анализ взят в присутствии __________________________________________

Лаборант _________________________________________________________

Приложение №6


к инструкции №000-2-005

Примерный перечень вопросов, освещаемых при 

инструктаже исполнителей газоопасной работы

1.  Цель и  назначение работы и время, отведенное на ее проведение.

2. Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости).

3. Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ. Признаки отравления, оказание доврачебной помощи при них.

4. Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации персонала в опасной ситуации.

5. Проведенная подготовительная работа.

6. Характер и объем выполняемой работы.

6. Меры безопасности и особые условия проведения работ (особое внимание обращается на применение средств защиты).

7. Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, наблюдающих, газоспасателей и др. Средства связи и сигнализации.

8. Порядок эвакуации пострадавшего из опасной зоны.

9. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям: порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения.

10. Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха.

11. Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении опасной ситуации.

12. Порядок окончания работы. 
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